УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением

Правительства области  
от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_\_\_

**НОРМАТИВЫ**

**потребления коммунальной услуги по отоплению**

1. Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению

в многоквартирных и жилых домах

1.1. На территории Брейтовского муниципального района:

|  |  |
| --- | --- |
| Категория многоквартирного (жилого) дома | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. м общей площади жилого (нежилого) помещения в месяц отопительного периода) |
| Этажность | Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно (для всех материалов стен) |
| 1 | 0,04950 |
| 2 | 0,04983 |
| 3, 4 | 0,03132 |
| 5 – 9 | 0,02623 |
| Этажность | Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки (для всех материалов стен) |
| 1 | 0,01912 |
| 2 | 0,01799 |
| 3 | 0,01744 |

1.2. На территории Даниловского, Любимского, Первомайского муниципальных районов:

|  |  |
| --- | --- |
| Категория многоквартирного (жилого) дома | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. м общей площади жилого (нежилого) помещения в месяц отопительного периода) |
|

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Этажность | Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно (для всех материалов стен) |
| 1 | 0,05060 |
| 2 | 0,05095 |
| 3, 4 | 0,03202 |
| 5 – 9 | 0,02682 |
| Этажность | Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки (для всех материалов стен) |
| 1 | 0,01955 |
| 2 | 0,01839 |
| 3 | 0,01783 |
| 4, 5 | 0,01503 |

1.3. На территории городского округа г. Переславля-Залесского   
и Переславского муниципального района:

|  |  |
| --- | --- |
| Категория многоквартирного (жилого) дома | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. м общей площади жилого (нежилого) помещения в месяц отопительного периода) |
|
| Этажность | Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно (для всех материалов стен) |
| 1 | 0,04858 |
| 2 | 0,04891 |
| 3, 4 | 0,03074 |
| 5 – 9 | 0,02574 |
| 10 | 0,02535 |
| 11 | 0,02704 |
| Этажность | Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки (для всех материалов стен) |
| 1 | 0,01877 |
| 2 | 0,01765 |
| 3 | 0,01711 |
| 4, 5 | 0,01442 |
| 6, 7 | 0,01307 |

1.4. На территории Пошехонского муниципального района:

|  |  |
| --- | --- |
| Категория многоквартирного (жилого) дома | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. м общей площади жилого (нежилого) помещения в месяц отопительного периода) |
|
| Этажность | Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно (для всех материалов стен) |
| 1 | 0,05077 |
| 2 | 0,05111 |
| 3, 4 | 0,03212 |
| Этажность | Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки (для всех материалов стен) |
| 1 | 0,01961 |
| 2 | 0,01845 |
| 3 | 0,01789 |

1.5. На территории Борисоглебского, Гаврилов-Ямского, Ростовского муниципальных районов:

|  |  |
| --- | --- |
| Категория многоквартирного (жилого) дома | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. м общей площади жилого (нежилого) помещения в месяц отопительного периода) |
|
| Этажность | Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно (для всех материалов стен) |
| 1 | 0,04850 |
| 2 | 0,04883 |
| 3, 4 | 0,03069 |
| 5 – 9 | 0,02570 |
| Этажность | Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки (для всех материалов стен) |
| 1 | 0,01874 |
| 2 | 0,01762 |
| 3 | 0,01709 |
| 4, 5 | 0,01440 |
| 6, 7 | 0,01305 |

1.6. На территории Рыбинского муниципального района:

|  |  |
| --- | --- |
| Категория многоквартирного (жилого) дома | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. м общей площади жилого (нежилого) помещения в месяц отопительного периода) |
|
| Этажность | Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно (для всех материалов стен) |
| 1 | 0,04905 |
| 2 | 0,04938 |
| 3, 4 | 0,03104 |
| 5 – 9 | 0,02600 |
| Этажность | Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки (для всех материалов стен) |
| 1 | 0,01895 |
| 2 | 0,01782 |
| 3 | 0,01728 |
| 4, 5 | 0,01456 |

1.7. На территории городского округа г. Рыбинска:

|  |  |
| --- | --- |
| Категория многоквартирного (жилого) дома | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. м общей площади жилого (нежилого) помещения в месяц отопительного периода) |
|
| Этажность | Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно (для всех материалов стен) |
| 1 | 0,05351 |
| 2 | 0,04978 |
| 3, 4 | 0,03364 |
| 5 – 9 | 0,02793 |
| 10 | 0,02779 |
| 12 | 0,02806 |
| 14 | 0,02858 |
| 16 и более | 0,03150 |
| Этажность | Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки (для всех материалов стен) |
| 3 | 0,01680 |
| 4, 5 | 0,01553 |
| 8 | 0,01321 |
| 9 | 0,01380 |
| 10 | 0,01416 |
| 12 и более | 0,01437 |

1.8. На территории Большесельского и Тутаевского муниципальных районов:

|  |  |
| --- | --- |
| Категория многоквартирного (жилого) дома | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. м общей площади жилого (нежилого) помещения в месяц отопительного периода) |
|
| Этажность | Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно (для всех материалов стен) |
| 1 | 0,04993 |
| 2 | 0,05027 |
| 3, 4 | 0,03159 |
| 5 – 9 | 0,02646 |
| Этажность | Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки (для всех материалов стен) |
| 1 | 0,01929 |
| 2 | 0,01814 |
| 3 | 0,01759 |
| 6, 7 | 0,01344 |

1.9. На территории Мышкинского, Некоузского и Угличского муниципальных районов:

|  |  |
| --- | --- |
| Категория многоквартирного (жилого) дома | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. м общей площади жилого (нежилого) помещения в месяц отопительного периода) |
|
| Этажность | Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно (для всех материалов стен) |
| 1 | 0,04805 |
| 2 | 0,04838 |
| 3, 4 | 0,03041 |
| 5 – 9 | 0,02547 |
| Этажность | Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки (для всех материалов стен) |
| 1 | 0,01856 |
| 2 | 0,01746 |
| 3 | 0,01693 |
| 4, 5 | 0,01427 |

1.10. На территории городского округа г. Ярославля, Некрасовского   
и Ярославского муниципальных районов:

|  |  |
| --- | --- |
| Категория многоквартирного (жилого) дома | Норматив потребления (Гкал на 1 кв. м общей площади жилого (нежилого) помещения в месяц отопительного периода) |
|

| 1 | 2 |
| --- | --- |
| Этажность | Многоквартирные и жилые дома до 1999 года постройки включительно (для всех материалов стен) |
| 1 | 0,04838 |
| 2 | 0,04871 |
| 3, 4 | 0,03062 |
| 5 – 9 | 0,02564 |
| 10 | 0,02525 |
| 12 | 0,02495 |
| 13 | 0,02598 |
| 14 | 0,02508 |
| 16 и более | 0,02710 |
| Этажность | Многоквартирные и жилые дома после 1999 года постройки (для всех материалов стен) |
| 1 | 0,01869 |
| 2 | 0,01758 |
| 3 | 0,01705 |
| 4, 5 | 0,01437 |
| 6, 7 | 0,01302 |
| 9 | 0,01323 |
| 10 | 0,01253 |
| 11 | 0,01294 |
| 12 и более | 0,01321 |

2. Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению при использовании надворных построек, расположенных на земельном участке

(Гкал на кв. м в месяц отопительного периода)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование муниципального  образования области | Нормативы потребления коммунальной услуги по отоплению при использовании надворных построек, расположенных на земельном участке |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Брейтовский муниципальный район | 0,01678 |
| 2. | Даниловский, Любимский, Первомайский муниципальные районы | 0,01739 |
| 3. | Городской округ г. Переславль-Залесский, Переславский муниципальный район | 0,01642 |
| 4. | Пошехонский муниципальный район | 0,01761 |
| 5. | Борисоглебский, Гаврилов-Ямский, Ростовский муниципальные районы | 0,01656 |
| 6. | Городской округ г. Рыбинск, Рыбинский муниципальный район | 0,01658 |
| 7. | Большесельский, Тутаевский муниципальные районы | 0,01705 |
| 8. | Мышкинский, Некоузский, Угличский муниципальные районы | 0,01635 |
| 9. | Городской округ г. Ярославль, Некрасовский, Ярославский муниципальные районы | 0,01624 |